{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":41,"n_cols":11,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,10],[40,0,41,10]]}
["山东泰东2025年第4季度耐火材料采购报价表"]
["序号","物资名称","规格型号","品牌及备注","技术要求","单位","数量","承兑单价","现汇单价","报价单位全称及联系方式","备注"]
[2,"白刚玉","120目",null,"Al2O3≥99%;SiO2≤0.5;体积密度≥3.5g/cm3。","吨",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[3,"白刚玉","325目",null,"Al2O3≥99%;SiO2≤0.5;体积密度≥3.5g/cm3。","吨",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[4,"红柱石","0--1、1-3",null,"Al2O3≥54%；Fe2O3≤2.0%；体积密度≥3.10g/cm3；","吨",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[5,"红柱石","180目",null,"Al2O3≥54%；Fe2O3≤2.0%；体积密度≥3.10g/cm3；","吨",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[6,"焦宝石","45#",null,"主要成分含量：Al2O3≥45%；Fe2O3≤0.8%；体积密度≥2.58g/cm3；","吨",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[8,"磷酸",null,null,"磷酸含量≥85%，无色、透明液体。","吨",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[9,"钢纤维",304,null,"C≤0.15%;Si≤1.5%;Mn≤1.5%;Ni≥8%;Cr≥17%。","吨",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[10,"镁铝尖晶石","回转窑",null,"MgO≥29%;Al2O3≥59%;体积密度≥3.1g/cm3","吨",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[11,"广西黏土",null,null,"SiO2≥45%;Al2O3≥30%;","吨",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[12,"硅微粉",null,null,"SiO2≥95%;Al2O3≤1.5%;1μm占80%。","吨",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[13,"拉法基水泥","CA-71",null,"拉法基水泥（Secar71）：Al2O3≥71%，抗折强度（3天）：大于13MPa，抗压强度（3天）：大于60 Mpa。","吨",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[14,"烧结莫来石","0-1、1-3、3-5",null,"Al2O3≥70%;22%≤SiO2≤28%;TiO2≤0.5;Fe2O3≤0.5;Na2O≤0.28;K2O≤0.27体积密度≥2.8g/cm3。","吨",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[15,"烧结莫来石","200目",null,"Al2O3≥70%;22%≤SiO2≤28%;TiO2≤0.5;Fe2O3≤0.5;Na2O≤0.28;K2O≤0.27体积密度≥2.8g/cm3。","吨",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[16,"氧化铝微粉A","5微米",null,"Al2O3≥99.8%","吨",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[17,"氧化铝微粉B","2微米",null,"Al2O3≥99.6%;SiO2≤0.16%;CaO≤0.03;Fe2O3≤0.03;Na2O≤0.12；比表面积2.5-4；粒度分布：双峰。","吨",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[18,"酚醛树脂1",null,null,"水分≤2.0%，20mm≤流动度≤40mm，游离酚≤4.0%，细度（140目）≥95%，","吨",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[19,"改性树脂",null,null,"水分≤1.0%，残炭≥28，软化点≥100℃，游离酚≤4.0%，聚速≤130秒/150℃，细度（180目）≥90%，","吨",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[20,"环保结合剂",null,null,"200℃*3h,抗折强度≥1.5兆帕，抗压强度≥20兆帕","吨",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[21,"硅酸铝纤维毯","7200*610mm*25mm",null,"硅酸铝纤维毯执行国标GB/T 3003-2014；导热系数(平均500℃) （W/m·k）≤0.153；加热永久线变化（1000℃×24h）≤-3；体积密度128±10kg/m3;烧失量≤28%；抗拉强度 ≥60；耐高温℃，1000-1200；加热后抗拉强度≥25。","平方",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[22,"废铝碳颗粒","0-1、1-3、3-5",null,"破碎物粒度0-1mm、1-3mm、3-5mm颗粒筛上大于80%；\n废镁碳砖颗粒MgO≥55%，","吨",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[23,"废镁碳颗粒","0-1、1-3、3-5",null,"Al2O3≥45%，MgO≥15%，破碎物粒度0-1mm、1-3mm、3-5mm颗粒筛上大于80%；","吨",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[24,"铝碳浸入式水口",null,"金烨","AI2O3≥60%，C≥18%，使用时间不小于5个小时，使用过程中无炸裂，击穿等情况，其它满足现场使用要求。","支",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[25,"石英水口","590、610","金烨","Si02≥99.5%，体积密度(g/cm3)≥1.90,显气孔率(%)≤12，使用寿命要求使用时间不低于4小时。保证产品质量，在使用过程中不炸裂不扩径,满足现场使用环境。  ","支",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[26,"石英质大包长水口",null,"金烨","Si02≥99.5%，体积密度(g/cm3)≥1.90,显气孔率(%)≤12，使用寿命要求使用时间不低于4小时。保证产品质量，在使用过程中不炸裂不扩径,满足现场使用环境。  ","支",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[27,"连续测温管",null,null,"渣线、本体材质铝碳，Al2O3≥75%，ZrO2≤5%，C≤20%；内层本体材质刚玉，Al2O3≥95%，ZrO2≤5%.钢水测温测量不确定度≤3℃（1400-1600℃），烘包测温下不确定度≤7℃（800-1400℃），测温管寿命：24-31小时，单重14Kg。","支",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[28,"上水口","φ22","金烨1#机、金烨2#机","上水口材质为铝锆碳质，座砖及中包水口寿命要达到同步，使用寿命60h；尺寸规格按图纸要求制作；","块",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[29,"下水口","φ15-21","金烨","下水口材质为铝锆碳质，座砖及中包水口寿命要达到同步，使用寿命60h；尺寸规格按图纸要求制作；","块",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[30,"下水口（大面）","φ19、φ20","金烨","下水口材质为铝锆碳质，座砖及中包水口寿命要达到同步，使用寿命60h；尺寸规格按图纸要求制作；","块",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[31,"盲块",null,"金烨","尺寸规格按图纸要求制作；","块",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[32,"下导板",null,"金烨","尺寸与现有快换机构配套，寿命不低于15个浇次。","块",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[33,"双节上水口","中包水口","金烨","上水口材质为铝锆碳质，座砖及中包水口寿命要达到同步，使用寿命60h；尺寸规格按图纸要求制作；","块",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[34,"座砖","¨220*180","金烨1#机","材质为铝碳质，座砖及中包水口寿命要达到同步，使用寿命60h；尺寸规格按图纸要求制作；","块",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[35,"座砖","¨220*200 ","金烨2#机，","材质为铝碳质，座砖及中包水口寿命要达到同步，使用寿命60h；尺寸规格按图纸要求制作；","块",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[36,"搅拌桨修补料",null,null,"Al2O3 ≥35%，体密1.5g/cm3。","吨",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[37,"干式料渣线料",null,null,"MgO≥60%，常温抗折强度≥0.8MPa，常温耐压强度≥6MPa，","吨",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[38,"中间包冲击板",null,null,"供方按照需方要求尺寸：500*500*80mm加工，体积密度≥3.0g/cm3，每块冲击板的寿命≥33小时，其它满足需方使用要求。","吨",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[39,"摆槽"," ",null,"SiO2≥84%、体密≥1.5g/cm³,导热系数≤0.45W/m.k,耐火度1670℃，常温抗折强度≥2.5MPa,形状尺寸按需方图纸要求加工","吨",1,{"$nulls":3},"报价含运费、13%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
[40,"座砖",null,"特钢中间包","材质为铝碳质；座砖寿命要达到同步，使用寿命20h；尺寸规格按图纸要求制作；","块",1,{"$nulls":3},"报价含运费、14%税率一票价、吨袋或小袋包装"]
["备注：1、所有报价均为含税到厂价,包含材料、运输、包装、仓储、装卸及各种风险等与本合同有关的所有费用,增值税率为13%，当国家税率发生调整时,在不含税价格不变的基础上进行相应调整。付款方式：发票入账后，按公司付款计划支付货款。\n2、投标人资格要求：\n1）注册资金在100万元（含）以上；并配有较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应。\n2）具有行业主管部门认定的制造商资格或相关经营资格。\n3）投标人具有一般纳税人资格（具备出具13%的商业增值税发票能力）。\n4）投标方所投货物应有经产品质量监督检验所检测合格的产品质检报告书。投标全部货物必须通过质量管理体系认证和具有合格的产品合格证书。\n5）具有生产经营相关产品良好的经验，在相关货物使用过程中未发现重大的质量问题或已有有效的改进措施。\n3、投标人须登录泰东网站(http://www.lgtdsy.com/)进行投标活动。\n4、网上投标方法：编制好投标书后，通过投标人电子邮箱直接将投标书及相关文件上传到山东泰东实业有限公司供应销售部电子邮箱，请在邮件标题标注投标公司名称及投标项目、邮件或标书内标注联系人及联系方式、不得随意增减选项，否则作废标处理。（邮箱地址：zhaobiao@lgtdsy.com）。投标报价时请一并附带投标公司有效的营业执照复印件、质量环境安全管理体系认证证书、相关行业生产经营许可证等资质材料，危化品等特殊行业的物资计划投标需要提供相关许可及备案信息及其他要求的证书等资质。大宗原材料等重要物资以生产厂家为优选对象。投标报价截止时间2025年9月30日14:00。所有报价为含税（增值税13%）到厂价，运费由供方承担。投标人在编制物资投标价格表时请按要求如实填写，不得随意增减选项，否则作废标处理。\n注：供应商报价表附件命名规范：日期+区域+报价类目-供应商简称\n"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}